**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

***Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni***

**1. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego**

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

ul. Żołnierzy II AWP 20

59-920 Bogatynia

Tel. 75 77 32 061

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami *„Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych”* w trybie przetargu nieograniczonego.

**3. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji**

3.1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego, suchego, wysokoreaktywnego stosowanego do higienizacji osadów ściekowych, w ilości około 60 ton, do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni, ul. Aleja Solidarności, z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna.
2. Jednorazowa wielkość dostawy wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego będzie wynosić około 20 t.
3. Wapno palone mielone wysokoreaktywne powinno być zgodne z podaną niżej specyfikacją jakościową:
4. skład chemiczny:

- zawartość CaO – min. 91 %

- zawartość MgO – max 4 %

- zawartość CO2 – max 3 %

- zawartość SO3 – max 0,1 %

1. własności fizyczne:

- reaktywność T60 – max 3 min.

- pozostałość na sicie 0,2 mm – max 2 %

- pozostałość na sicie 0,09 mm – max 15 %

1. Wapno palone dostarczane Zamawiającemu odbierane będzie do zbiornika magazynowego wapna o pojemności V=20 m3, wyposażonego w przyłącze typu strażackiego DN 75.
2. Określona w pkt. 3.1.1 ilość wapna palonego jest ilością szacunkową, która w okresie realizacji umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste wynikające m.in. z ilości osadów przeznaczonych do odwodnienia, będą mniejsze od zamawianych. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.
3. Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości wapna palonego określonej w pkt. 3.1.1 nie uprawnia Wykonawcy do zmiany ceny jednostkowej, wynikającej ze złożonej oferty.
4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna palonego zgodnie ze specyfikacją jakościową.

Wspólny słownik zamówień CPV: 44921210-7

3.2. Warunki realizacji zamówienia

1. Wykonawca będzie dostarczał wapno palone na podstawie zamówienia składanego przez Dział Organizacji, Administracji i Zaopatrzenia drogą elektroniczną, w ciągu trzech dni roboczych, od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Miejsce dostawy:

Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni, 59-920 Bogatynia, ul. Aleja Solidarności

1. Dostawa wapna palonego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna nastąpi na koszt Wykonawcy.
2. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową oraz faktyczną ilość dostarczonego wapna palonego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie towaru.
3. Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Forma płatności – przelew.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii wapna palonego, a najpóźniej w dniu dostawy pierwszej partii, aktualnej karty charakterystyki produktu. W przypadku jakichkolwiek zmian tego dokumentu, zobowiązany będzie do jego aktualizacji.
6. Przy każdej dostawie wapna palonego Wykonawca dostarczy: świadectwo kontroli jakości, dokument potwierdzający wagę produktu.

**4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**

**5. Termin wykonania zamówienia**: od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

**6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków**

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez BWiO S.A.;

b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

c) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia;

d) posiadają wiedzę i doświadczenie.

6.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w pkt. 7 niniejszej SWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) zawiera błędy w obliczeniu, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem;

e) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się w celu poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

**7. Dokumenty i oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą**

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

3) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CGIDG) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą dokumentów.

5) Zaakceptowany projekt umowy – wymagane jest parafowanie każdej strony i złożenie podpisu z pieczęcią Oferenta na ostatniej stronie umowy (Załącznik nr 3).

1. Karta charakterystyki produktu.
2. Specyfikacja dotycząca parametrów fizykochemicznych produktu.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

**8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami**

1) W sprawach formalnych – Adrianna Nowak, tel. 75 77 32 061.

2) W sprawach merytorycznych – Robert Łojko tel. 605 833 788, Anna Kazimierska tel. 605 888 737.

**9. Termin związania ofertą**

1) Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**10. Opis sposobu sporządzenia oferty oraz miejsce składania i otwarcia ofert**

1) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.

2) Oferent ponosi wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i uwzględniać upusty.

4) Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do reprezentowania Oferenta.

5) Ofertę należy złożyć w starannie i trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz napis: *„Oferta na:* ***Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dla potrzeb GSPOŚ w Bogatyni.*** *Nie otwierać przed dniem 06.12.2024 r. przed godz. 10.15”.*

6) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 59-920 Bogatynia, ul. Żołnierzy II AWP 20 – Biuro Obsługi Klienta, w nieprzekraczającym terminie do 06.12.2024 r. do godz. 10.00.

7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2024 r. o godz. 10.15 w siedzibie BWiO S.A. w sali konferencyjnej.

**11. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny oferty**

1) Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryterium:

**Cena ofertowa – 100%**

Ilość pkt. wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej (brutto)

--------------------------------------- x waga kryterium (100)

Cena oferty badanej (brutto)

2) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

**12. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie udzielania wyjaśnień**

**dotyczących postępowania**

1) Wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące SWZ i składania ofert należy przekazywać wyłącznie w formie pisemnej na adres: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia lub na e-mail: [zaopatrzenie@bwio.pl](mailto:zaopatrzenie@bwio.pl).

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba wpłynie na mniej niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

**13. Informacje dodatkowe**

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego [www.bwio.pl](http://www.bwio.pl) w zakładce przetargi.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

**14. Wykaz załączników będących integralną częścią SWZ**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Bogatynia, dnia 19.11.2024 r.

Sporządził:

Kierownik Działu:

Dyrektor ds. Technicznych:

**Zatwierdził:**

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Agnieszka Skonieczka